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Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane. Brak informacji o oferowanym  parametrze będzie uznane za brak spełnienia parametru wymaganego przez oferowany asortyment. 
[bookmark: _Hlk244519870]Składając ofertę na zakup pojazdu 9-osobowego do ewakuacji, realizowanego w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/80/2026
OFERUJEMY:
	
L.p.
	Nazwa
	Ilość szt.
	
Cena jednostkowa netto (PLN)
	
Wartość netto (PLN)

	
Podatek VAT (%)
	
Wartość brutto (PLN)

	Oferowany: marka, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2026 r.):

	
1.
	Pojazd 9-osobowy do ewakuacji
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	xxx

	

	[bookmark: _Hlk165972762]
o następujących parametrach minimalnych:  
	l.p.
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY 
(należy podać)

	I.
	SILNIK i NAPĘD
	

	1
	Rodzaj paliwa: Benzyna lub Diesel
	

	2
	zbiornik paliwa o pojemności min. 60 L
	

	3
	Pojemność skokowa min. 1700 cm3
	

	4
	Silnik o mocy min. 160 KM
	

	5
	Skrzynia biegów automatyczna
	

	6
	Napęd 4x4
	

	7
	Norma emisji spalin  EURO 6
	

	8
	Oś przednia wzmocniona
	

	II.
	NADWOZIE
	

	1
	Typu Minivan
	

	2
	Kolor nadwozia biały
	

	3
	Wysokość pojazdu min. 1900 mm
	

	4
	Długość pojazdu min. 5100 mm
	

	5
	Rozstaw osi min. 3100 mm
	

	6
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 3500 kg
	

	7
	Felgi kół ze stopów lekkich 
	

	8
	Ogumienie min 225/55 R17
	

	III.
	SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE
	

	1
	System monitorowania martwego pola widzenia 
	

	2
	System ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania 
	

	3
	Asystent ruszania na wzniesieniu
	

	4
	Kamera cofania 360
	

	5
	Czujniki parkowania 
	

	6
	Elektroniczne wspomaganie siły hamowania
	

	7
	Centralny ekran dotykowy radio DAB
	

	8
	Komputer pokładowy
	

	9
	Tempomat 
	

	10
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system kontroli trakcji
	

	IV.
	WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
	

	1
	Relingi dachowe
	

	2
	Centralny zamek sterowany pilotem
	

	3
	Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera z przodu
	

	4
	Przyciemniane szyby tylne
	

	5
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
	

	6
	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	7
	Regulacja fotela kierowcy w trzech płaszczyznach
	

	8
	Klimatyzacja min. półautomatyczna
	

	9
	Tapicerka materiałowa 
	

	10
	Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	11
	Elektryczny hamulec postojowy
	

	12
	Światła tylne LED
	

	13
	Gniazdo  12V montowane z tyłu pojazdu
	

	14
	Dzielona przestrzeń bagażowa
	

	15
	Tylne siedzenia zamontowane na szynach
	

	16
	Oświetlenie wnętrza z tyłu pojazdu
	

	V.
	OKLEJENIE POJAZDU
	

	1
	Oklejenie pojazdu do uzgodnienia z zamawiającym (logo szpitala, sposób finansowania)
	

	VI.
	Wymagane dokumenty i gwarancje
	

	1
	Kompletna dokumentacja niezbędna do rejestracji 
	

	2
	Wyciąg ze świadectwa homologacji 
	

	3
	Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim 
	

	4
	[bookmark: _Hlk244681250]Gwarancja min. 24 miesiące na podzespoły mechaniczne pojazdu 
	







………..…………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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